1. Opis przedmiotu zamówienia:
	1. **Przedmiot zamówienia**:
2. Przedmiotem zamówienia są „Zakup i sukcesywne dostawy, nieużywanych opon, do pojazdów silnikowych i sprzętu Inneko Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od dnia dostawy i później. Opony będą dostarczane wg pisemnego zgłoszenia potrzeb zamawiającego o parametrach zawartych w tabeli poniżej.
3. Dopuszcza się zastosowania opon o wyższych parametrach (dla całości asortymentu) tzn. symbolu prędkości, indeksu nośności, ilości przekładek tj. podane parametry należy traktować jako wartość minimalna.
4. Gwarancja producenta musi być nie krótsza niż 12 miesięcy.
5. Cały zakres danego asortymentu - poszczególne partie dostaw, muszą być o jednakowej rzeźbie bieżnika i tego samego producenta np: (opona 23.5R25 L-5 – taki sam rodzaj bieżnika, taki sam producent).
6. Wszystkie opony, których prędkość wynosi powyżej 80 km/h muszą posiadać homologację ECE. Pozostałe muszą być dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej.
7. Opony nie mogą być nalewane.
8. Klasa energetyczna dla opon zimowych nie może być niższa niż E, dla opon letnich nie może być niższa niż C, a klasa przyczepności na mokrej nawierzchni odpowiednio C i B Parametry te dotyczą samochodów dostawczych.
9. Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.
10. Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego, miejsce dostaw:
* Inneko Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp., gmina Gorzów Wlkp., woj. lubuskie. lub
* Inneko Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., gmina Gorzów Wlkp., woj. lubuskie. lub

10) Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia - zgodnie z ofertą wykonawcy.

11) Ustala się termin płatności na 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34351100-3 Opony do pojazdów silnikowych

34350000-5 Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pojazd** | **Rozmiar** | **Typ opony** | **Indeks nośności**  | **Indeks prędkości** | **Rodzaj opony** | **Rodzaj bieżnika** | **Liczba przekładek** | **Waga opony** | **Średnica felgi** | **Opony nowe / bieżnikowane** | **Uwagi** | **Ilość** |
| **1** | **Ładowarka Komatsu WA380** | 23.5R25 L-5 | opona przemysłowa | 201; min. 14000 kg | A2 | Bezdętkowa | min. wysokość bieżnika 79 mm L-5; skalny |  | min. 530 kg | 19.50/2,5 | Nowe | - | 5 |
| **2** | **Ładowarka Komatsu WA250** | 20.5R25 L-5 | opona przemysłowa | 193; min. 11500 kg | A2 | Bezdętkowa | min. wysokość bieżnika 70 mm L-5; skalny |  | min. 400 kg | 17.00/2,5 | Nowe | - | 9 |
| **3** | **Ładowarka Komatsu WA90** | 16/70-20 | opona przemysłowa | 154 | A8 | Bezdętkowa | Diagonalny | min. 14 | - | 20 cale | Nowe | - | 9 |
| **4** | **Przerzucarka** | 365/80R20 | opona przemysłowa | 152 J | K | Bezdętkowa | Radialny | - | - | 20 cale | Nowe | - | 9 |
| **5** | **Ładowarka JCB**  | 460/70R24 | opona przemysłowa | 159 | A8 | Bezdętkowa | Radialny | - | min. 110 kg | 24 cale | Nowe | - | 17 |
| **6** | **Samochód ciężarowy** | 315/80R22,5 | opona ciężarowa/całoroczna | 154/150 | M | Bezdętkowa | min. wysokość bieżnika 16 mm | - | - | 22,5 cala | Nowe | opona na oś napędową i kierowaną | 30 |
| **7** | **Samochód dostawczy** | 225/65/R16C/ lato | opona dostawcza | 112/110; min. 1120 kg | R | Bezdętkowa | - | - | - | 16 cali | Nowe | - | 4 |
| **8** | **Samochód dostawczy** | 225/65/R16C/ zima | opona dostawcza | 112/110; min. 1120 kg | R | Bezdętkowa | - | - | - | 16 cali | Nowe | - | 4 |
| **9** | **Samochód osobowy** | 215/55R16/ letnia | opona osobowa | 93= mx 650kg | Y | Bezdętkowa | - | - | - | 16 cali | Nowe | - | 4 |
| **10** | **Wózek widłowy** | 7.00-12 | opona przemysłowa | 2900 kg na koło | A5 | Pełna | - | - | - | Szybkomontażowa | Nowe | - | 2 |
|  | **Wózek widłowy** | 6.00-9 | opona przemysłowa | 1860 kg na koło | A5 | Pełna | - | - | - | Standard | Nowe | - | 2 |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **CASE MXM 175** | 650/65R42 TL | opona rolnicza | 172 | A8 | Bezdętkowa | Radialny | - | - | 42 cale | Nowe | - | 3 |
| 540/65R30 TL | opona rolnicza | 153 | A8 | Bezdętkowa | Radialny | - | - | 30 cali | Nowe | - | 3 |