OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ***„Krótkoterminowy najem używanych pojazdów bezpylnych - śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego w ilości 5 sztuk.”***

***Zamówienie zostało podzielone na trzy części zamówienia.***

***Część 1.***

*Krótkoterminowy najem używanych pojazdów bezpylnych - śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego w ilości 2 sztuki.*

***Część 2.***

*Krótkoterminowy najem używanych pojazdów bezpylnych - śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego w ilości 2 sztuki.*

***Część 3.***

*Krótkoterminowy najem używanych pojazdów bezpylnych - śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego w ilości 1 sztuka.*

**Opis przedmiotu zamówienia dla pojazdów w każdej części zamówienia jest tożsamy i opisany poniżej. Każdy z wykonawców może składać ofertę na każdą z części zamówienia.**

1. **Wymagane parametry techniczne i jakościowe kompletnego pojazdu.**
2. **Wymagania dotyczące podwozia pojazdu:**
* podwozie ciężarowe,
* typ podwozia:

 -trzyosiowe ,

* silnik wysokoprężny,
* DMC min. 18 ton,
* Rok produkcji minimum 2007 r.
* silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 5
* skrzynia biegów automatyczna bądź manualna.
* chlapacze przeciw błotne standardowe,
* ogumienie z dopuszczalną wysokością bieżnika zgodne z obowiązującymi przepisami,
* pojazd winien być sprawny technicznie, bez usterek mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz dawać możliwość niezwłocznego użytkowania pojazdu od chwili jego przekazania zamawiającemu.
* Pojazd winien spełniać warunki techniczne i posiadać obowiązkowe - wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami na terenie RP.:
1. **Wymagania dotyczące kabiny pojazdu:**
* dzienna, krótka,
* komputer pokładowy,
* lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
* radio wraz z instalacją radiową,
* tachograf cyfrowy z aktualną legalizacją,
* klimatyzacja i ogrzewanie.
1. **Wymagania dotyczące zabudowy z urządzeniem do zamiatania i polewania:**

**- rok produkcji: nie starszy niż rok produkcji podwozia.**

* Schowek / wieszak na narzędzia o wielkości umożliwiającej przechowywanie narzędzi ręcznych (np. łopata , miotła),
* Zabudowa pojazdu bezpylnego powinna umożliwiać odbiór odpadów w zależności od frakcji (papier, BIO, Gabaryty, szkło, plastik, niesegregowane),
* Zabudowa winna być szczelna i umożliwiać także odbiór odpadów mokrych;
* Zabudowa pojazdu bezpylnego powinna umożliwiać opróżnianie pojemników od 60 do 1100l,
* Zabudowa winna być sprawna technicznie, bez usterek mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, oraz dawać możliwość niezwłocznego użytkowania pojazdu od chwili jego przekazania zamawiającemu.
1. **Wymagania dodatkowe:**

Wykonawca winien przed dostarczeniem pojazdu winien :

* gwarantować mobilny serwis dostarczonego pojazdu (zabudowy i podwozia) w czasie

**do 24 h od zgłoszenia usterki przez zamawiającego** za pośrednictwem poczty elektronicznej**.**

**-**w przypadku przestoju pojazdu trwającego powyżej 7 dni roboczych wykonawca winien dostarczyć pojazd zastępczy o przybliżonych parametrach zabudowy.

* wykonawca winien przekazać zamawiającemu pojazd w siedzibie wykonawcy oraz w dniu przekazania maszyny przeprowadzić szkolenie dla operatorów zatrudnionych przez zamawiającego.
* wykonawca w chwili przekazania pojazdu winien przekazać również podstawowe dokumenty pojazdu:
* instrukcję obsługi kompletnej maszyny
* dokumenty rejestracyjne pojazdu (dowód rejestracyjny i polisa OC / AC)
1. **Ponadto:**
* pojazd winien być dopuszczony do ruchu i zarejestrowany na terenie RP,
* pojazd winien być wyposażony w koło zapasowe, gaśnicę (zalegalizowaną), apteczkę, trójkąt ostrzegawczy luzem, klin pod koła,
* klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, zbiornik na wodę ze spustem do higieny rąk,
* pojazd powinien posiadać aktualnie badania techniczne, aktualną polisę AC i OC i aktualną legalizację tachografu,
* z przodu pojazdu winna znajdować się tablica „odpady” przymocowane trwale do elementów kabiny.

1. **Warunki najmu z ubezpieczeniem komunikacyjnym**

-Najem krótkoterminowy w walucie: złoty polski (PLN);

-Okres wynajmu: **6 miesięcy** od daty przekazanie pojazdu.

-Zamawiający **nie zobowiązuje się do wykupu** przedmiotu zamówienia po zakończeniu okresu wynajmu.

* Koszty najmu winny obejmować wszelkie naprawy dostarczonego pojazdu i wszystkich wymaganych przeglądów. Przeglądy i naprawy i winy być wykonane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku poważnych usterek Zamawiający dopuszcza naprawy serwisie stacjonarnym. Wszelkie przeglądy i naprawy, a także koszty dojazdu serwisu mobilnego lub transportu pojazdu do serwisu stacjonarnego spoczywają na wykonawcy,
* Koszty najmu winny obejmować pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach zabudowy w przypadku przestoju maszyny spowodowanego jej awarią lub uszkodzeniem trwającego powyżej 7 dni,
* Koszty najmu winny obejmować opłaty wynikające z przepisów prawa podatkowego dotyczącego pojazdów ciężarowych (Podatek od środków transportu),
* Koszty najmu winny obejmować przeprowadzenie szkolenie dla operatorów zatrudnionych przez zamawiającego w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia,
* Koszty najmu winny obejmować wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu na terenie RP oraz czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu w tym okresowe przeglądy techniczne, legalizacyjne,
* Koszty najmu winny obejmować ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC wraz z pełną obsługą szkód,
* Koszty najmu winny obejmować wszystkie roszczenia związane z likwidacją szkód komunikacyjnych w zakresie ubezpieczenia OC i AC. Zamawiający dopuszcza udział własny w usuwaniu szkód komunikacyjnych w wysokości **500 EURO.** Wykonawca winien umożliwić usuwanie drobnych uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń drogowych powstałych z winy zamawiającego na koszt zamawiającego,
* Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej za drobne uszkodzenia (powierzchowne zarysowania lakieru, drobne wgniecenia poszycia karoserii i zabudowy) wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdów specjalistycznych,
* Zamawiający nie dopuszcza naliczania innych kosztów związanych z eksploatacją pojazdów poza czynszem najmu oraz ewentualnym udziałem własnym w wysokości 500 EURO w przypadku szkód komunikacyjnych powstałych z winy zamawiającego. Zamawiający nie ponosi innych kosztów części i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu i zużycia części podwozia i zabudowy z wyłączeniem wymiany opon, usług wulkanizacyjnych, i montażu nadajnika GPS oraz opłat wynikających z przejazdów po drogach krajowych.
* Wykonawca wyznaczy termin planowych przeglądów na piątek po uprzednim zgłoszeniu konieczności jego wykonania przez zamawiającego,
* W ramach umowy najmu Wykonawca zobowiązany jest do wydania zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i utrzymania wydanej rzeczy w stanie nadającym się do umówionego, zgodnego z przeznaczeniem używania.

**Zamawiający akceptuje ogólne warunki najmu pod warunkiem, iż nie będą one sprzeczne z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy.**

Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy.

1. **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

[34144511-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pojazdy-do-zbierania-odpadow-3389) - Pojazdy do zbierania odpadów

[34144510-6](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pojazdy-do-transportu-odpadow-3388) - Pojazdy do transportu odpadów

1. **Termin realizacji zamówienia:**

6 miesięcy.

Wymagany termin dostawy - maksymalnie 15 dni od dnia wystosowania zamówienia, rzeczywisty termin dostawy określony zostanie przez Wykonawcę w formularzu oferty.